**Vi spuler kloakledningerne i din vej!**

Du behøver ikke være hjemme, når vi kommer i

Uge: \_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mandag** | **Tirsdag** | **Onsdag** | **Torsdag** | **Fredag** |
|  |  |  |  |  |

**Hvordan kan du undgå lugtgener og vand på gulvet?**

Når vi spuler, kan der opstå tryk i kloakledningerne. Hvis du har en rensebrønd ved din ejendom, kan du begrænse trykket ved at løfte dækslet.

Du kan udgå lugtgener og vand på gulvet ved at dække alle gulvafløb og toiletter til, så vandet ikke bliver presset op fra dine vandlåse på grund af trykket.

Afdæk toilet og gulvafløb med f.eks. en gulvklud eller et håndklæde. Luk låget på toilettet. Anbring en tung genstand ovenpå både toiletlåg og gulvafløb.

**Hvad nu, hvis der opstår lugtgener alligevel?**

Spulefirmaet kan komme til at tømme dine vandlåse for vand, hvorefter der opstår lugtgener. Hvis det er tilfældet, så fyld vand i alle gulvafløb, åbn for alle vandhaner i et par minutter og ryk ud i toilettet.

**Hvis du har spørgsmål -** eller der opstår uventede problemer, så er du naturligvis meget velkommen til at kontakte entreprenøren:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *eller entreprenørens folk på stedet***